1. SIM卡

注意插卡方向，SIM卡缺口朝外。

可以使用普通SIM卡，也可以使用物联网专用网卡。`

关于物联网卡：



1. 插卡后不能更换设备，否则会导致卡无法连接上网络！

2. 360M一年累计卡，每月最多可以使用100M

3. 360M每月及以上套餐，有区域限制

4. 第二年需要充值续费，6元/1年。充值需要联系客服。

5. 物联网卡不能使用WEB配置参数


1. 指示灯



1. 参数配置


使用WEB参数配置，只能使用普通SIM卡。所以如果使用的是物联网专用卡，需要先插上普通SIM卡，配置成功后再换为物联网专用卡。

WEB 配置平台地址:<https://dtu.yinerda.com/>



主要说明：

1. 串口参数需要和控制器的串口参数一致，因为这两个复用的是同一个串口。



2. 网络参数按照实际使用的服务器填写。

TCP 测试服务器:https://netlab.luatos.com/

打开连接， 然后打开 TCP 连接， 就可以获取到服务器 IP 和端口。

注意：控制板供电电压最高不超过12V，过高可能会损坏4G模块